1. Naformátujte USB flash disk v PC na FAT32
2. Odzipujte soubor v PC
3. Nakopírujte odzipovanou složku _update s  firmware 5.3.27P na USB flash disk
4  Připojte USB flash disk do přijímače a v menu: SYSTÉM/AkTUALIZACE SOFTWARE stiskněte červené tlačítko
5. Doba aktualizace sw je cca 5-7 minut. Během aktualizace přijímač nevypínejte.
6. doporučuji vypnout dyamickou aktualizaci
   -na TP SkyLink zkontrolovat nasteveni PILOT ON/OFF 
   -zapnou PASIVNI StandBy


Verze obsahuje tyto důležité změny :
- v s/w přijímače bylo optimalizovábo zpracování (Demux) datového toku na TP ve standardu DVB-S2 a na TP,
  kde programy obsahují službu HBBTv, která je přijímačem odfiltrována z používaných dat.

- ve verzi je opravena chyba zobrazení sdělení z karty E-133-4 ...... při dlouhodobém ,
  více jak 24 hod, provozu se toto hlášení objevilo na TV a přijímač byl zablokován.

- při přechodu z verze 5.3.22 a starší na verzi 5.3.27P- není možné přehrávat záznam z HDD pořízený ve verzi " 22 J "

- podporuje funkci Fast Scan vyhledávání (FST). V tomto režimu není možné editovat hlavní seznam stanic. 
   Je dovoleno tvořit oblíbené seznamy (FAV seznamy).
   Výhodou Fast scan je automatická aktualizace seznamu Skylink stanic.

-  Pokud si přejete upravit hlavní seznam stanic podle osobních preferencí, nebo bude využívat přijímač pro jiné operátory,
   je nutné v menu: Nastavení uživatele/ Dynamická akt. Kanálů/Skylink Fast Scan vypnout. 
   Po stisku tl. EXIT budete dotazováni na nové naladění přijímače. Vyberte OK a potvrďte volbu ovladačem.
   Vejděte do menu Instalace a vyhledejte požadované stanice ručně, nebo vypněte a znovu zapněte přijímač. 
   Následně nalaďte přijímač znovu s pomocí instalačního průvodce.
   Nově vzniklé transpondéry a stanice z nich je nutné v menu Instalace vyhledat vždy ručně.

